准备环境

硬件/整机信息：Suma W3335HA1

CPU架构：Hygon C86 3250

OS版本信息：桌面专业版102X / 1040

外设信息：FUJITSU DPK 200G打印机添加并口驱动的方法

问题描述

系统不识别并口连接的打印机

原因分析

系统没有添加并口打印驱动

解决方案

步骤一：安装驱动包

按照顺序，鼠标双击安装，附件下载见：






驱动包

步骤二：手动加载驱动

根据提示，手动加载驱动snx.ko，打开一个终端输入：

sudo insmod /lib/modules/4.19.0-amd64-desktop/misc/snx.ko



手动加载驱动

步骤三：识别打印机位置

在终端中，输入命令

sudo lpinfo -v


找到了打印机，位置在parallel:/dev/lp2



识别打印机位置


步骤四：添加打印机

打开 **打印机管理器，**在URI查找中添加URI地址



添加URI地址

选择打印机品牌及驱动



选择打印机品牌及驱动

步骤五：测试打印

重启打印机，测试打印机文档，应该能正常打印了

 ©统信软件技术有限公司。访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本网站任何内容或服务进行转载，须备注：**该文档出自【faq.uniontech.com】统信软件知识分享平台**。否则统信软件将追究相关版权责任。